Dammreducerad avjämningsmassa från Weber

– Floor 4320 Fibre Flow Rapid DR

**Ytterligare en dammreducerad golvavjämningsprodukt från Weber!**

Nya Floor 4320 Fibre Flow Rapid DR är en P-märkt självtorkande fiberförstärkt avjämningsmassa som kan användas i de flesta applikationer upp till 50 mm tjocklek. Produkten passar vid både nybyggnad och renovering, men tack vare sin korta torktid är den särskilt lämpad för situationer där en snabb byggprocess eftersträvas.

Floor 4320 Fibre Flow Rapid DR kan användas vid såväl slätspackling som fallbyggnad vid exempelvis våtrumsarbeten.

**Egenskaper Floor 4320 Fibre Flow Rapid DR**

* P-märkt
* Självtorkande
* Fiberförstärkt
* Dammreducerad
* Pumpbar
* Kort torktid
* Tjocklek upp till 50 mm
* Slätspackning
* Fallbyggnad

**Arbetsmiljö i fokus**

Genom dammreduceringen minskas dammet på våra byggarbetsplatser. För att ytterligare förbättra arbetsmiljön och dra ner på de tunga lyften minskas säckvikten från 25 kg till 20 kg.

Floor 4320 Fibre Flow Rapid DR är dessutom pumpbar, vilket möjliggör mekaniserad hantering vid blandning och applicering och därmed en högre kapacitet och mindre manuellt arbete.

Genom P-märkningen säkerställs både kvalitet, tekniska egenskaper och innemiljöaspekter genom tredjepartskontroller av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och Sitac.

**För mer info**

Läs mer på Webers webbplats [www.weber.se](http://www.weber.se)