******

**Leder- og kabelmerking for høye krav**

Produktserien KMK HP er nyeste generasjon kabelmerker fra Phoenix Contact for merking og bunting av ledere og kabler. På grunn av de spesielle egenskapene til polykarbonatet som benyttes, imøtekommer produktene de høye kravene som stilles innen jernbaneindustrien. Blant disse er forskjellige standarder for brannbeskyttelse, som UL94-godkjennelsen med V-0, DIN EN 45545-2, DIN EN 50155, DIN 5510-2 og NF F 16-101/ 16-102 samt store temperaturområder fra -40 °C til maks. +140 °C.

Merkingen foretas med merkeskilt som festes i kabelmerkeren ved hjelp av en klappmekanisme. Ved hjelp av kabelstrips festes enhetene raskt og enkelt til ledere og kabler. Merkeskiltet festes pålitelig i kabelmerkeren når kabelstripsen trekkes til. Selv ved røffe mekaniske påkjenninger og vibrasjoner forhindrer man slik at det sklir eller vrir seg på leder- eller kabelflaten. Informasjonen forblir dermed lett leselig.

**4654 / Skjønneborg** Oppgis ved angivelse av sifre i forbindelse med leserservice