**I/O systemet Axioline F har nu også SafetyBridge teknologi**

Sikkerhedsapplikationer er nu endnu nemmere og mere fleksible at implementere med I/O systemet Axioline F. De tre nye SafetyBridge I/O-moduler er baseret på SafetyBridge teknologi til sikkerhedsopgaver.

SafetyBridge teknologi er en netværksbaseret sikkerhedsløsning, der ikke er baseret på en sikkerheds PLC, og som bruger et standard netværk (Profinet, Ethernet, Modbus TCP, Profibus, Interbus eller trådløst) og kan derfor implementeres via mange automationsnetværk. Derfor kan sikkerhedsmodulerne bandes med de almindelige I/O, hvor der er brug for dem under de forskellige standard kontrolsystemer hvor som helst i netværket. Denne teknologi tillader sikkerhedsniveau op til SIL CL 3 og performance level op til PL e. Ved at anvende den gratis software Safeconf kan sikkerhedsfunktionerne konfigureres via drag and drop.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, pandersen@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.