Täby januari 2016

**NYHET!**

Pressrelease från CA Mätsystem AB

**CA6532, CA6534 samt CA6536 isolationsprovare för lågspänning**

CA6532, med testspänning 50 och 100 V, samt CA 6534 med 10, 25, 50, 100, 250 och 500V områden. Samt CA6536 med 10 till 100 V inställbart i 1 V steg, är idealiska för isolationsprov på lågströmsutrustning, som telefon- och elektronik- och ESD applikationer.

Mätområdet är mycket brett från 2 kΩ till 50 GΩ, beroende på modell. Ytterligare funktioner är kontinutet-, resistans-, kapacitans- och växelström- samt spänningsmätning.

Med praktiska funktioner som REL funktion, som nollställer resistansen i mätkablarna. Inställbara larmvärden samt bakgrundsbelyst analog / digitaldisplay.

Med den linjära kapacitans programmeringen (nF/km), kan CA6532 visa längden på en provad kabel upp till 100 km.

CA Mätsystem AB

Johan Bodin

Telefon: 08-505 268 00

E-mail: jb@camatsystem.com

Hemsida: www.camatsystem.com