****

PRESSINFORMATION Sky – Den eleganta parklyktan

17 oktober 2014.   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Fox Design presenterar parklyktan Sky skapad av det danska arkitektkontoret AART Architects   
i en enkel, stilren design.   
  
Ljuskällan är LED som med sin placering i botten av armaturen ger ett behagligt indirekt ljus som är bländfritt och sprids via armaturens välvda tak.

LED-typ: Bridgelux VERO  
Systemeffekt: 33 W  
Driver: max 700mA, programmerbar, 1-10V på förfrågan.  
Färgtemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin  
Färgåtergivning: min Ra 80  
Verkningsgrad: 73%

[http://old.foxdesign.se/Sortiment/gulprick.gif](http://old.foxdesign.se/OmFox/Aktuellt/Pressreleaser/2008-05-22/the%20fly.tif) Ladda hem högupplösta bilder och text från MyNewsDesk nedan, eller följ denna länk:  
<http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/foxdesign/pressrelease/list>

**För mer information, kontakta:**Tore Larsson, VD,  08-440 85 41, [tore@foxdesign.se](mailto:tore@foxdesign.se) eller Jesper Nörthen, produktchef, 070-323 08 93, [jesper@foxdesign.se](mailto:jesper@foxdesign.se)