****

PRESSINFORMATION Punktlampan – Med en av världens bästa
30 maj 2017. LED-moduler från Bridgelux.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  

De nya LED-versionerna av Punktlampan kombinerar diffust ljus med punktljus och möter därmed den nya europeiska standarden för allmänbelysning av klassrum, kontor och andra arbetsplatser. Vi har avskärmat LED-ljuskällan med en diffusor som också döljer de interna komponenterna. Diffusorn bidrar också till en jämn belysning av glasskärmen och ljuskvaliteten i Punktlampan är nu möjlig att få i nivå med vad som hittills uppnåtts med halogenlampor och glödlampor.

Läs mer i vårt pressrum om den uppgraderade Punktlampan:

• Punktlampan Ø200, 150, 110, 90 och 65 mm
• Nya ljusfiler

LED-typ: Bridgelux Vero
Ljusflöde: Från 293 lm till 2610 lm vid 2700 K – 3000 K, 5 - 24W
Färgåtergivning: CRI 90

 Ladda hem högupplösta bilder och text från MyNewsDesk nedan, eller följ denna länk:
<http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/foxdesign/pressrelease/list>


**För mer information, kontakta:**Tore Larsson, Senior advisor,  08-440 85 41, tore@foxdesign.se eller Jesper Nörthen, produktchef, 070-323 08 93, jesper@foxdesign.se