**Pressemeddelelse**

April 2018

**En skive til både slibning og skæring**

Det er både tidskrævende og irriterende at skulle skifte mellem skære- og skrubskiver, ved skæring og slibning af metal med vinkelslibere. Flexovit lancerer nu en ny skive, Maxx**3** Combo, som kan bruges til både skæring og slibning.

Flexovit Maxx**3** Combo er beregnet til brug i vinkelslibere, til skæring og slibning af kulstofstål, højlegerede kromlegeringer, rustfrit og andre hårde legeringer. Den nye skive er i 4,2 mm tykkelse og findes i 115, 125, 150, 180 og 230 diameter. I Flexovit’s Maxx**3**-sortiment indgår nu også skrubskiver til slibning, med 7 mm tykkelse, og i diameter 115 - 230 mm.

Alle Maxx**3** produkter er såkaldt jernfri, dvs. at indholdet af jern, klor og svovl er mindre end 0,1%, hvilket eliminerer risikoen for forurening af emnet.

Flexovit Maxx**3** Combo har et lavere vibrationsniveau, som i kombination med slibning og skæring kan udføres med lavere arbejdstryk, som gør arbejdet lettere for operatøren.

Den nye skive er lavet med et nyt keramisk slibemiddel, der kombineret med et kraftigere bindemiddel giver højere afvirkning og længere levetid, kombineret med øget brugerkomfort.

Den længere levetid forårsager også færre afbrydelser ved udskiftning af skiver og mindre affald, da der bruges færre antal skiver.

"Takket være at man både kan slibe og skære med Maxx**3** Combo, sparer du tidskrævende udskiftning af maskin- eller slibeværktøjer. Desuden har den nye skive et meget lavt vibrationsniveau og kan bruges med lavere arbejdstryk, som gør det væsentligt mere bekvemt for brugeren " fortæller Erik Møller, salgschef hos Saint-Gobain Abrasives A/S.

For yderligere info se [www.flexovit.com](http://www.flexovit.com)