Täby december 2015

**NYHET!**

Pressrelease från CA Mätsystem AB

# CA6522, CA6524 och CA6526, 1000 V isolationsprovare

Med oöverträffad användarvänlighet med tydlig analog/digital bakgrundsbelyst display samt automatisk urladdning av mätobjektet.

Vid mätning på spänningsförande mätobjekt varnar instrumentet med en summersignal och spänningen visas i displayen, isolationsprov är då inte möjligt att utföra.

Isolationsprovning görs valbart med 50, 100, 250, 500 samt 1000V beroende på modell.

Dessutom har CA6524 samt CA6526 minne, frekvensmätning och resistansmätning som extra funktioner. CA6526 även Bluetooth kommunikation samt programmerbara larm.

Förbindelsetest görs med 200 mA dessutom kan kabelresistansen kompenseras bort i mätkablarna för en noggrannare mätning.

CA Mätsystem AB

Johan Bodin

Telefon: 08-505 268 00

E-mail: jb@camatsystem.com

Hemsida: www.camatsystem.com